**Безопасная эксплуатация печного отопления**

В большинстве загородных домов используется печное отопление, с применением дров и угля. Где бы ни была расположена печь: в комнате, в коридоре, в подвальном помещении, будь это металлическая печь-"буржуйка", русская печь или предназначенная для парового отопления нескольких этажей, а также в бане, - существуют основные непреложные правила пожарной безопасности эксплуатации печей.

- Запрещается использовать для розжига печи бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости!

- Запрещается оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать надзор за ней детям!

- Запрещается располагать на предтопочном листе дрова и другие горючие материалы!

- Запрещается выбрасывать не затушенные угли вблизи строений!

Также помните, что во избежание перекала печи, не топите ее дольше двух часов. В сильные морозы для поддержания в доме нормальной температуры рекомендуется топить печь 2-3 раза в день, но не длительное время. Золу и шлак, выгребаемый из топок, необходимо заливать водой и выносить в безопасное место.

Не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно один раз в три месяца. В противном случае накопившаяся в трубе за длительное время сажа может загореться, а выброс пламени и искр спровоцирует загорание кровли.

ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает, что соблюдение этих правил убережёт вас и ваших близких от беды.

ОНДПР Центрального района

25.01.2019